|  |
| --- |
| **Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης** |
|  |  | Ποσοστό | (%) |  |  |  |  | Μονάδες |  |  |
| Βαθμίδες(ηλικίες) | ηλικιών στον πληθυσμό | Συμ/χής  | χρηστών στον πληθυσμό | Μαθητές / τμήμα (max) | Max ακτίνα εξυπηρέτησης | Βιώσιμη (Β)Συνήθης (Σ)Optimum (Ο)Maximum(M) | Μέγεθος(χρήστες) | Ωφ. Επιφάνεια / χρήστη | Επιφ. Γηπέδου / χρήστη | Πληθυσμός |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Νηπιαγωγείο**(4-5) | 2,5 | 80 | 2 | 20-30 | 400 | BM,O | 20-3040-60 | 6-94-6 | 25-4015-21 | 800-12001600-2400 |
| **Δημοτικό**(6-11) | 10 | 100 | 10 | 30 | 800 | Β,ΣΟΜ | 30-90180360 | 5084,5-74-6 | 13-219-137-11 | 30018003600 |
| **Γυμνάσιο**(12-15) | 5 | 100 | 5 | 35 | 1500 | ΒΣΜ,Ο | 105210420 | 6,5-105-84-6 | 15-2410-168-12 | 210042008400 |
| **Λύκειο**(15-18) | 5 | 80 | 4 | 35 | 1500 | ΒΣΜ,Ο | 105210420 | 6-94,5-74-6 | 14-239-157-11 | 2600520010400 |
| **Γυμνάσιο-Λύκειο** (12-18) | 9 | 90 | 9 | 35 | 1500 | ΒΣΜ,Ο | 210420840 | 6-94,5-74-6 | 10-168-128-12 | 230046009200 |

Πηγή: *Πολεοδομικά Πρότυπα*, ΥΧΟΠ, Αθήνα 1983, σ. 16.

Πρβλ.και *Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των πολεοδομικών μελετών*. Απόφαση 10788, ΦΕΚ 285Δ/05.03.04