|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης** | | | | | | | | | | |
|  |  | Ποσοστό | (%) |  |  |  |  | Μονάδες |  |  |
| Βαθμίδες  (ηλικίες) | ηλικιών στον πληθυσμό | Συμ/χής | χρηστών στον πληθυσμό | Μαθητές / τμήμα (max) | Max ακτίνα εξυπηρέτησης | Βιώσιμη (Β)  Συνήθης (Σ)  Optimum (Ο)  Maximum(M) | Μέγεθος  (χρήστες) | Ωφ. Επιφάνεια / χρήστη | Επιφ. Γηπέδου / χρήστη | Πληθυσμός |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Νηπιαγωγείο**  (4-5) | 2,5 | 80 | 2 | 20-30 | 400 | B  M,O | 20-30  40-60 | 6-9  4-6 | 25-40  15-21 | 800-1200  1600-2400 |
| **Δημοτικό**  (6-11) | 10 | 100 | 10 | 30 | 800 | Β,Σ  Ο  Μ | 30-90  180  360 | 508  4,5-7  4-6 | 13-21  9-13  7-11 | 300  1800  3600 |
| **Γυμνάσιο**  (12-15) | 5 | 100 | 5 | 35 | 1500 | Β  Σ  Μ,Ο | 105  210  420 | 6,5-10  5-8  4-6 | 15-24  10-16  8-12 | 2100  4200  8400 |
| **Λύκειο**  (15-18) | 5 | 80 | 4 | 35 | 1500 | Β  Σ  Μ,Ο | 105  210  420 | 6-9  4,5-7  4-6 | 14-23  9-15  7-11 | 2600  5200  10400 |
| **Γυμνάσιο-Λύκειο**  (12-18) | 9 | 90 | 9 | 35 | 1500 | Β  Σ  Μ,Ο | 210  420  840 | 6-9  4,5-7  4-6 | 10-16  8-12  8-12 | 2300  4600  9200 |

Πηγή: *Πολεοδομικά Πρότυπα*, ΥΧΟΠ, Αθήνα 1983, σ. 16.

Πρβλ.και *Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των πολεοδομικών μελετών*. Απόφαση 10788, ΦΕΚ 285Δ/05.03.04