**Προδιαγραφές Χωροθέτησης Σχολικών Μονάδων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ποσοστό ηλικιών στον πληθυσμό**  **(%)** | **Ποσοστό Συμ/χής ηλικιών**  **(%)** | **Μαθητές / τμήμα (max)** | **Max ακτίνα εξυπηρέτησης** | **Βιώσιμη (Β)**  **Συνήθης (Σ)**  **Optimum (Ο)**  **Maximum(M)** | **Μέγεθος**  **(αριθμός παιδιών)** | **Ωφ. Επιφάνεια (τμ) / χρήστη** | **Επιφ. Γη-πέδου (τμ) / χρήστη** | **Πληθυσμός**  **οικσιμού** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Νηπιαγωγείο**  4-6 ετών | 2,5% | 80% | 20-30 | 400 | B  M,O | 20-30  40-60 | 6-9  4-6 | 25-40  15-21 | 800-1200  1600-2400 |
| **Δημοτικό**  6-12 | 10% | 100% | 30 | 800 | Β,Σ  Ο  Μ | 30-90  180 \*  360 | 508  4,5-7  4-6 | 13-21  9-13  7-11 | 300  1800  3600 |
| **Γυμνάσιο**  12-15 | 5% | 100% | 35 | 1500 | Β  Σ  Μ,Ο | 105  210  420 | 6,5-10  5-8  4-6 | 15-24  10-16  8-12 | 2100  4200  8400 |
| **Λύκειο**  15-18 | 5% | 80% | 35 | 1500 | Β  Σ  Μ,Ο | 105  210  420 | 6-9  4,5-7  4-6 | 14-23  9-15  7-11 | 2600  5200  10400 |
| **Γυμνάσιο -Λύκειο**,  12-18 | 9% | 90% | 35 | 1500 | Β  Σ  Μ,Ο | 210  420  840 | 6-9  4,5-7  4-6 | 10-16  8-12  8-12 | 2300  4600  9200 |

Πηγή: Πολεοδομικά Πρότυπα, σ. 16 (πρβλ. και το ΦΕΚ 285Δ’/04)

\* *Σε προγραμματιζόμενες μονάδες, στα αστικά κέντρα όσο και σε οικισμούς όπου το μαθητικό δυναμικό το επιτρέπει, θεωρείται ως βιώσιμη μονάδα το βθέσιο Δημοτικό με δυναμικό 180 μαθητές (30 μαθητές ανά τάξη)*. (ΦΕΚ 285Δ’/04)