**Προδιαγραφές Χωροθέτησης Σχολικών Μονάδων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ποσοστό ηλικιών στον πληθυσμό****(%)** | **Ποσοστό Συμ/χής ηλικιών****(%)** | **Μαθητές / τμήμα (max)** | **Max ακτίνα εξυπηρέτησης** | **Βιώσιμη (Β)****Συνήθης (Σ)****Optimum (Ο)****Maximum(M)** | **Μέγεθος****(αριθμός παιδιών)** | **Ωφ. Επιφάνεια (τμ) / χρήστη** | **Επιφ. Γη-πέδου (τμ) / χρήστη** | **Πληθυσμός****οικσιμού** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Νηπιαγωγείο**4-6 ετών | 2,5% | 80% | 20-30 | 400 | BM,O | 20-3040-60 | 6-94-6 | 25-4015-21 | 800-12001600-2400 |
| **Δημοτικό**6-12 | 10% | 100% | 30 | 800 | Β,ΣΟΜ | 30-90180 \*360 | 5084,5-74-6 | 13-219-137-11 | 30018003600 |
| **Γυμνάσιο**12-15 | 5% | 100% | 35 | 1500 | ΒΣΜ,Ο | 105210420 | 6,5-105-84-6 | 15-2410-168-12 | 210042008400 |
| **Λύκειο**15-18 | 5% | 80% | 35 | 1500 | ΒΣΜ,Ο | 105210420 | 6-94,5-74-6 | 14-239-157-11 | 2600520010400 |
| **Γυμνάσιο -Λύκειο**,12-18 | 9% | 90% | 35 | 1500 | ΒΣΜ,Ο | 210420840 | 6-94,5-74-6 | 10-168-128-12 | 230046009200 |

Πηγή: Πολεοδομικά Πρότυπα, σ. 16 (πρβλ. και το ΦΕΚ 285Δ’/04)

\* *Σε προγραμματιζόμενες μονάδες, στα αστικά κέντρα όσο και σε οικισμούς όπου το μαθητικό δυναμικό το επιτρέπει, θεωρείται ως βιώσιμη μονάδα το βθέσιο Δημοτικό με δυναμικό 180 μαθητές (30 μαθητές ανά τάξη)*. (ΦΕΚ 285Δ’/04)