**ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την ΕΡΓΑΣΙΑ 2018-19**

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τους χάρτες και τις χρωματικές επιλογές που πρέπει ναακολουθήσετε **όλοι πιστά** για την επεξεργασία τους.

Επισυνάπτεται διευκρινιστικό αρχείο με τις χρωματικές επιλογές του κάθε χάρτη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν σχεδιάζετε μια κατηγορία υπομνήματος σε ένα χάρτη στο Autocad θα πρέπει υποχρεωτικά να μπαίνει σε ένα δικό του layer. Για παράδειγμα, στο χάρτη χρήσεων γης θα δημιουργήσετε ένα layer για την κατοικία, με τον ανάλογο χρωματισμό και σε αυτό θα χρωματίσετε όλα τα κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας ενώ για τις δημόσιες υπηρεσίες θα δημιουργήσετε ένα διαφορετικό layer, με το δικό του χρώμα και σε αυτό θα χρωματίσετε όλα τα κτίσματα αυτής της χρήσης, κ.ο.κ. Το κάθε Layer θα έχει το δικό του όνομα, π.χ. κατοικία, αναψυχή, κ.λπ.

**1. Χρήσεις Γης Ισογείου**

Στο χάρτη πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής χρήσεις γης με τους ακόλουθους

χρωματισμούς από τη **Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Pastels & Neons**

**Coated**:

• **Κατοικία** – PANTONE 9141C

• **Β’ Κατοικία** – PANTONE 9060

• **Εκπαίδευση** – PANTONE 9504C (σύμβολα για κάθε κατηγορία: **\*** αστερίσκος για

δημοτικό, τρίγωνο για γυμνάσιο-λύκειο, **O** κύκλος για νηπιαγωγείο)

• **Αθλητισμός** – PANTONE Blue 0821C

• **Αναψυχή/Πολιτισμός** – PANTONE 9284C

• **Δημόσιες Υπηρεσίες** – PANTONE 804C

• **Ιδιωτικές Υπηρεσίες** – PANTONE 904C

• **Λιανικό Εμπόριο** – PANTONE Red 0331C

• **Χονδρικό εμπόριο** – PANTONE 805C

• **Τουρισμός** – PANTONE Yellow 0131C

• **Βιοτεχνία/Βιομηχανία** – PANTONE 9344C

• **Θρησκευτικοί χώροι** – Σύμβολο σταυρός της μορφής **†**

• **Νεκροταφείο** – PANTONE Violet 0631C και διαγράμμιση μαύρου χρώματος hatch

CROSS στην κατάλληλη κλίμακα

• **Κοινόχρηστοι/κοινωφελείς χώροι & αστικό πράσινο** – PANTONE 916C

• **Αποθήκες** – PANTONE 9064C

• **Κτίρια υπό κατασκευή** – Cool Gray 11C από τη Χρωματική Παλέτα Autocad:

PANTONE + Solid Coated

• **Εγκαταλελειμμένα κτίρια, Ερείπια** – PANTONE 9082C

• **Κτίρια χωρίς χρήση** – λευκό χρώμα WHITE

• **Θερμοκήπια** – PANTONE 909C

• **Ελαιώνες** - PANTONE 9583C

**2. Χρήσεις Γης Ορόφων**

Περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω χρήσεις γης με τους ίδιους χρωματισμούς.

**Προσοχή!** Στην περίπτωση που το κτίσμα είναι μονώροφο, δηλαδή έχει μόνο ισόγειο, το κτίσμα εμφανίζεται με παράλληλη διαγράμμιση μαύρου χρώματος Hatch με κλίση 45ο εξαρτημένη πάντα από τη διάταξη του κτιρίου. Στο υπόμνημα γράφετε **Ισόγειο κτίσμα.**

**3. Κατάσταση Κτιριακού Δυναμικού**

Στο υπόμνημα διακρίνετε τις εξής κατηγορίες με τους ανάλογους χρωματισμούς από τη

**Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Solid Coated**:

• **Κακή** – 725C

• **Μέτρια** – 723C

• **Καλή** – 721C

• **Υπό κατασκευή** – Cool Gray 11C

• **Ερείπιο** – Black 3C

**4. Ηλικία Κτιρίων**

Στο υπόμνημα διακρίνετε τις εξής κατηγορίες με τους ανάλογους χρωματισμούς από τη

**Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Solid Coated**:

* Ερείπια– Black 3C
* Πολύ παλαιά **Προ σεισμού 1954** – 519C

• παλαιά **1955-1985** – 2612C

• σύγχρονα **1985-2008** – 2592C

• Νεόδμητα **2008-σήμερα** – 2572C

* Υπό κατασκευή - Cool Gray 11C

**5. Ύψος κτιρίων**

Στο υπόμνημα διακρίνετε τις εξής κατηγορίες με τους ανάλογους χρωματισμούς από τη

**Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Solid Coated**:

• **Ισόγειο** – 651C

• **1 Όροφος** – 653C

• **2+ όροφοι** – 654C

• **Υπό κατασκευή** – Cool Gray 11C

• **Ερείπιο** – Black 3C

**6. Περιοδικότητα χρήσης Κτιρίων**

Στο υπόμνημα διακρίνετε τις εξής κατηγορίες με τους ανάλογους χρωματισμούς από τη

**Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Solid Coated**:

• **12μηνη χρήση** – 714C

• **Περιοδική χρήση** – 717C

• **Υπό κατασκευή** – Cool Gray 11C

• **Ερείπιο** – Black 3C

**7. Κατηγοριοποίηση Αστικού Οδικού Δικτύου**

**7α. Διοικητική Κατάταξη Οδικού Δικτύου**

Στο υπόμνημα διακρίνετε τις εξής κατηγορίες με τους ανάλογους χρωματισμούς από τη

**Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Solid Coated**:

• **Οδός Εθνικής σημασίας (Εθνική Οδός – ΦΕΚ)** – 2035C

**7β. Ιεράρχηση Αστικού Οδικού Δικτύου**

• **Πρωτέυουσα Αρτηρία** – 2035C (0.40 mm)

• **Δευτερεύουσα Αρτηρία** – 2035C (0.25 mm)

 • **Συλλεκτήρια οδός** – 2592C (0.25 mm)

• **Οδός** **Τοπικής Σημασίας** – 414C (0.10 mm)

• **Ποδηλατόδρομος / Λωρίδα Ποδηλάτου** – 653C

• **Πεζόδρομος μόνιμης χρήσης** – 803C

• **Πεζόδρομος εποχικής χρήσης** – 803C με hatch ANSI37 μαύρου χρώματος στην

κατάλληλη κλίμακα

• **Ιδιωτικός δρόμος** – 714C

**Διευκρίνιση:** ως ιδιωτικός δρόμος νοείται δρόμος που έχει διανοιχθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη για εξυπηρέτησή του σε οικόπεδο, το οποίο δεν έχει ακόμα κρασπεδωθεί

**8. Κατάσταση και Ποιότητα Οδικού Δικτύου**

Στο υπόμνημα διακρίνετε τις εξής κατηγορίες με τους ανάλογους χρωματισμούς από τη

**Χρωματική Παλέτα Autocad: PANTONE + Solid Coated**:

• **Άσφαλτος** – 414C

• **Χωματόδρομος** – 7509C

• **Πλακόστρωση** – 2005C

• **Κακή κατάσταση** – hatch DOTS μαύρου χρώματος στην κατάλληλη κλίμακα

