3. Κτιριολογικό πρόγραμμα

Αναλυτικά η κατανομή και χωροθέτηση όλων των λειτουργιών (κυρίων και βοηθητικών) ανά όροφο εχει ως εξής:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΟΦΟΣ |  | ΧΡΗΣΗ | Ωφέλιμη επιφάνεια (m²) |
| ΥΠΟΓΕΙΟ  Βοηθητικοί Χώροι |  |  |  |
|  |  | Υποσταθμός ΔΕΗ | 12 |
|  |  | Χώρος Μετασχηματιστή | 15 |
|  |  | Χώρος Πινάκων | 15 |
|  |  | Χώρος Γεννήτριας | 15 |
|  |  | Μηχανοστάσιο Πυρόσβεσης | 15 |
|  |  | Λεβητοστάσιο | 30 |
|  |  | Αποθήκη | 70 |
|  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο | 172 |
| Χώροι Υποδοχής |  |  |  |
|  |  | Φουαγιέ | 200 |
|  |  | Γραφείο Φύλακα | 15 |
|  |  | Χώρος Έκθεσης | 200 |
|  |  | Χώρος Πώλησης | 50 |
|  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο | 465 |
| Χώροι Εκπαίδευσης / Εργαστηρίων |  |  |  |
|  |  | Αμφιθέατρο 1 | 250 |
|  |  | Μεταφραστικοί θαλαμοι (2) | 20 |
|  |  | Αμφιθέατρο 2 | 120 |
|  |  | Αίθουσα διδασκαλίας | 100 |
|  |  | Α Εισοδος αμφιθεατρου 1 | 25 |
|  |  | Εργαστήριο | 150 |
|  |  | Εργαστήριο | 150 |
|  |  | Αίθουσα μαθημάτων προπτυχιακού 1 | 100 |
|  |  | Αίθουσα μαθημάτων προπτυχιακού 1 | 100 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 1 | 100 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 2 | 80 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 3 | 100 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 4 | 100 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 5 | 100 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 7 | 80 |
|  |  | Εξιδικευμένα Εργαστήρια 8 | 60 |
|  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο | 1545 |
| Γραφεία |  |  |  |
|  |  | Γραφείο Γραμματείας Τμήματος | 60 |
|  |  | Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης | 35 |
|  |  | Χώρος κεντρικού H/Y | 25 |
|  |  | Γραφείο καθηγητή (16) | 180 |
|  |  | Αίθουσα συνεδριάσεων | 50 |
|  |  | Γραφεία καθηγητών (16) | 180 |
|  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο | 530 |
| Βοηθητικοί Χώροι |  |  |  |
|  |  | WC | 120 |
|  |  | WC ΑΜΕΑ | 40 |
|  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο | 160 |
|  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο | 2700 |
|  |  | Κυκλοφορία και Συμπληρωματικά προγράμματα | 600 |
|  |  | Σύνολο Δόμησης | 3300 |

Όροι Δόμησης:

Συντελεστής Δόμησης 0,80 - Συντελεστής Κάλυψης 0,70 - Ύψος 15μ.