ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ EXPORT ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Οι προδιαγραφές των νέων εργασιών είναι:  
  
- Τύπος αρχείου: MP4  
  
- Video CoDec: H.264  
Progressive Scan (όχι interlacing)  
High Profile setting στον encoder  
Variable Bit Rate (όχι constant bit rate)  
Frame Rate ίδιο με αυτό της κάμερας που χρησιμοποιήθηκε (συνήθως =25), να μην αλλάζει στο εξαγόμενο βίντεο  
Bit Rate για full high definition ~8Mbps  
Bit Rate για standard definition ~3Mbps  
Προτείνεται η χρήση αναλογίας πλευρών 16:9, εκτός αν δεν υποστηρίζεται από την κάμερα,  
συνήθεις αναλύσεις full high definition=1920x1080 και standard definition=720x576  
  
- Audio CoDec: AAC-LC  
Κανάλια: Stereo ή Mono  
Sample Rate: 48KHz  
Bit Rate για stereo: 384Kbps  
Bit Rate για mono: 128Kbps