ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ EXPORT ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Οι προδιαγραφές των νέων εργασιών είναι:

- Τύπος αρχείου: MP4

- Video CoDec: H.264
Progressive Scan (όχι interlacing)
High Profile setting στον encoder
Variable Bit Rate (όχι constant bit rate)
Frame Rate ίδιο με αυτό της κάμερας που χρησιμοποιήθηκε (συνήθως =25), να μην αλλάζει στο εξαγόμενο βίντεο
Bit Rate για full high definition ~8Mbps
Bit Rate για standard definition ~3Mbps
Προτείνεται η χρήση αναλογίας πλευρών 16:9, εκτός αν δεν υποστηρίζεται από την κάμερα,
συνήθεις αναλύσεις full high definition=1920x1080 και standard definition=720x576

- Audio CoDec: AAC-LC
Κανάλια: Stereo ή Mono
Sample Rate: 48KHz
Bit Rate για stereo: 384Kbps
Bit Rate για mono: 128Kbps